                     融媒體攝影機採購案規格書-附件

1. 4G移動式傳輸設備發射機:規格  
 a. 重量1.5KG以下
 b. 需配置內建電池及外接V Mount電池轉接板
 c. 內建電池及外掛電池總續航力至少230分鐘.
 d. SDI 輸入源具備SD/HD自動切換功能
 e. AUDIO需有2CH以上SDI EMBED AUDIO
 f. 需具備IFB功能
 g. 須具備觸控螢幕監看功能及本地參數更改功能
 h. 採用 HEVC H.265 CODEC ,支援VBR及CBR模式.支援1080 59.94i/50i格式.
 i. 採用本機設定及遠端設定雙操作模式.
 j. 支援全亞洲所有電信公司之4G/3G及LTE Advanced傳送頻段,並支援載波聚合技術.
 k. 每個包至少提供8隻以上之電信門號可同時使用.2門可以使用外掛MODEN
 l. 提供WIFI 及熱點分享傳輸介面, 需提供LAN 介面,可使用DHCP或固定IP
 m.  延遲時間:最短1秒,及可調整
 n. 需提供全世界出差使用解決方案
 o. 提供3年免費硬體升級及軟體升級
                                             
 數量:13台 保固期3年

2. 4G移動式傳輸設備接收機:規格
a. 提供至少4(2)套發射機可同時接收於同一台server
b. 每一台接收機可輸出4 SDI OUT 或2 SDI OUT
c. 每一台接收機可接收並輸出4 SDI OUT機型總需求量為 3台
[bookmark: _GoBack]d. 每一台接收機可接收並輸出2 SDI OUT機型總需求量為 6台
e. c.或d.項次可擇一
f. 需可支援HD/SD SDI轉換功能
g. 需可監看及控制所有上線設備流量及狀態.
h. 需可遠端控制發射機所有參數及設定,包含頻寬,延時,VBR,CBR,網卡傳輸流量等,無線及有線網路遠端設定等
i. 需支援遠端電信商頻段手動更改功能
j. 支援多接收機群組網管功能
k. 提供3年免費硬體升級及軟體升級

數量:3台(4SDI OUT) 或6台(2 SDI OUT)保固期3年

3. 4G手機板傳輸軟體:規格
a.提供帳號可攜式功能,最多可提供4組帳號同時使用
b.可同時無用WIFI和SIM卡傳輸,並提供帳號可轉移功能
c.支援IOS 及Android系統
d.支援SD/HD 訊號傳輸
e.支援live及錄影同時執行功能
f.支援檔案傳輸功能
g.最低延時最低 1秒
k. 提供3年免費硬體升級及軟體升級

數量:4組帳號 保固期3年



                                                                 
