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聯利媒體股份有限公司
規格需求單

公文編號：                                                                   
專責養護單位：製作資源部 製作中心 燈光組
填單日期：107.04.10
	請購案名：為符合節能減碳環保趨勢擬申請LED燈具乙案
	採購類型：□一般採購 □公開招標

	建議採購規格：（如空間不足請另以附件補充說明）
1

LED-Fresnel燈具
燈具：300~350w LED燈----100盞

電壓：全電壓110V~240V 。

調光：支援手動調光及DMX調光、無線控制(W-DMX) 接收頻率: 2.4Ghz DMX 512 XLR connectors(5-pole In and Out)
(W-DMX) 規格要合我們現有使用的規格相容才可以
色溫: 3200K或5600K

超高演色性：RA > 90以上。

焦距控制：桿調式焦距控制

燈具附件：

掛勾：C型專用鑄鐵掛勾
色片夾：專用色片夾
安全鍊：3~5mm/1米
遮光板：四葉片

電源線：60cm(2.0mm) powercon NAC3FCA/ powercon NAC3FCB。
電源線：3~4.5米(2.0mm)powercon NAC3FCA/美規3pin插頭。
控制連接線：60 cm(5Pin NC5MX- NC5FXX)
控制連接線：5米(5Pin NC5MX- NC5FXX)
請提供300~315頻率距離2米的dB數據。
一式
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以下空白
3




