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聯利媒體股份有限公司
規格需求單
公文編號：工訊110030401                                                  
專責養護單位：工程技術部訊號中心主控導播組
填單日期：2022/1/22
	請購案名：主控IT 播放系統採購
	採購類型：■一般採購 □公開招標

	建議採購規格：（如空間不足請另以附件補充說明）
採購規格內容：
ITEM
名稱
型號
數量
1
HERO Cubic HD播放系統
單機型channel in box 播放系統，安裝INTER X550-T2 10G RJ45網卡
 4套
2

10G網卡
既有HERO播放+資料庫換裝10G網卡
4套
3
12×12 router
BMD Smart Video 12×12 +1panel
1套
4
40×40 router
BMD Smart Video 40×40+4panel
1套
5
Router panel 
BMD Videohub Smart control pro

2台
6
Router panel
BMD Videohub Master control pro

2台
7
NAS 10G 40T
QSAN XcubeNAS XN8016R 10Gb 40T
1套

8
NET SWITCHER

NETGEAR XS728T 10Gb網管交換器
1台

9
Vidio Patch Panel
CANARE VIDEO PATCH PANEL
4台

10
新頻道授權
編表資料庫 新增3頻道授權
3頻
11

新資料庫軟硬體

管理資料庫軟體+1台電腦
1套

12
REC. 軟硬體
REC軟體與電腦
1套
13
KVM
4 PORT
6台
14
17吋HD SDI moniter K and.M
機架型17吋 1080 59.94i/59.94p
1台

15
7吋雙螢幕monitor 

機架型雙7吋 1080 59.94i/59.94p

2套

詳細規格:

1. 播放系統 :數量:4套 保固期 3年
硬體規格; 
A: 機箱: ●採用工業級機箱,雙電源系統,RAID系統,作業系統需使用SSD. 
B: 儲存媒體:●需具備4顆4TB SATA硬碟以上，2顆MIRROR系統硬碟,

             並具備RAID CARD  RAID功能.
           ●總容量: 可使用空間10T或以上, 需可存放XDCAM 50Mbps/MXF 
             檔案容量 400小時或以上.
C: ●SDI IN/OUT 介面:需至少提供4 PORT HD SDI 1080 59.95i 廣播級輸出/輸入介面.
     可支援LIVE和FILE切換功能，另可手動切回外來訊息
D. ●REF IN:需提供 NTSC 525 59.94 Composite refence 訊號輸入.
E. ●Time code in : 需支援 analog LTC time code input.

F. ●GPI:三套設備至少一套需使用 GPI 卡板,支援 8 port GPI INPUT及 8 port GPI 

OUTPUT其餘2套可使用本機COM port 轉 GPI IN/OU 至少支援 2port GPI INPUT及   2 port GPI  OUTPUT

G. ●Ethernet: 需至少提供 2 port ethernet 接口,規格為 1Gps. 
H. ●提供USB 或 PCI 至少1 port RS-422接口
I.  ●電腦螢幕,Keyboard,滑鼠,需依TVBS 需求交貨,螢幕最大不超過24吋.

J.  ● 雙電源配置

K.  ● INTER X550-T2 10G RJ45網卡
軟體規格:
A. ●支援 MP4, MPEG2, MXF, GXF, AVI, H.264, H.265 影音檔格式
支援 48K / 44.1K  Audio codec: AAC / MPG1 &2的影音檔
B. ●全中文化操控介面
C. ●支援音量調整功能
D. ●支援主備系統同步,及運作監看功能(Watch Dog),可做下列功能:
備援切換(需無縫切換),表單主備機自動同步功能,影音資料自動同步等功能,

並可主備LIST 手動互相COPY同步.
E. ●字幕功能: 需至少提供6個圖層字幕功能及2 個文字節目側標 2 跑馬輸出.詳細說明如下
 圖層字幕功能需可設定上的時間，可手動上下功能，可支援1920*1080 素材. 支援單/多
 張 Targa 和 PNG 檔案
●跑碼功能需有直與橫跑馬，24H 跑馬文字幕排程可調整跑馬字型及顏色,位置XY和長短、
大小、速度、次數,及可使用外來資料庫提供及更新跑馬資料
F. 操作功能: 需提供已下操作功能
●支援 LOOP / 24HR 播表，自動無接縫接續播放。

●支援指定時間播出功能，無須編排完整 24HR 播表。
●需可在播出LIST中編輯與異動，要有基本新增、複製、刪除、貼上、儲存等功能，LIST異動完內容， 可手動順REALTIME播出時間， 播出LIST中可以ID搜尋播出材料，播出檔案不在本機 可播遠端NAS內檔案。
●需具備下則影片預覽功能, 在播出時，可臨時抽換節目或廣告，來處理例外突發狀況。

 ●支援用”墊檔播表”取代暫存節目或影音檔不存在之節目列功能。

 ●支援影片自動預下載功能，根據播表到中央播放片庫自動下載影片到本機硬碟中。
●支援自動刪檔機制，當硬碟快滿時,系統會自動刪除最舊的本機檔案，並確認該檔案未在當天播表中,播放程式可聯結資料庫查詢影音檔案的Metadata，如名稱、集數、ID、長度、SOM、分段 IN/OUT 點當遠端 NAS 檔案/字幕檔/圖標案被更新時，自動刪除本機檔案並強制下載最新檔案進行播出。具備”警告區”，警告影音檔不存在的例外情況，滑鼠點選”警告區”，自動捲動播表至警告位置，以便修改。
      ●需具有DROP FRAME 功能: 播出表REALTIME時間與實際播出時間誤差在( 1秒 / 小
時 )內,具備播放記錄檔，記錄播表載入/播放開始/播放結束時間和每筆影片之播出時間。

提供影片自動下載或刪除之動作紀錄。具備 Log 查詢功能，包括:(1)AS Run Log (2)系
統作業 Debug Log。

●需可整合第三方 routing switcher / Integration for 3rd party routing switchers
●播出介面上: 含大標準時間、材料播出到數時間、離下一個LIVE EVENT剩下時間、

    INPUT 畫面與PGM畫面，呈現時間需為 時:分:秒:格，可調整播出介面欄位設計，

    與各項功能呈現方式或顏色，以供清楚辨識

● 播出方式 : 至少 手動、GPI、定時，LIVE
● 提供GPI IN/OUT 設定欄位,可設定表單GPI 輸出/數入 Preroll time等參數.
其他規格
  需配合TVBS需求提供以下功能:(可於得標後一年內驗收完成)
  ● 資料庫功能 : ( 匯入檔案檔名  ID + 中文名稱 ) ，材料入庫後於播出LIST           

  ( 節目名稱)欄 呈現ID + 中文名稱，於 ( TVBS ID )欄 呈現 ID ( 抓取檔名前ID ) ，
   入庫材料有剖段功能，剖段後可立即檢查分段內容

● 提供 廣告插播IP API / SCTE 35與送出廣告長度   
● 播表轉檔程式:可將目前融媒體編排送至主控各頻道播出表，( .csv格式 與 ADC automation之  .lst格式)轉檔成自家播出list 格式
● CG 地震速播功能 ,接受氣象局 (地震速報) 資料，結合聲音檔，自動播出地震速報          

                      動態鏡面 (氣象局地震速報資料 )
· 開框廣告功能 : LIVE節目進廣告，路數留在外來訊號( 副控 )，不要跳到本機廣告，

                  並送廣告內容給TVBS 副控，在副控大(廣告)小( 節目 ) 框播出
● 提供 廣告插播IP API 及 SCTE 35 參數輸出至RS-422
● 裝INTER X550-T2 10G RJ45網卡
2  10G 網卡保固期 3年  4套
  A :  intel x550-T2 10G 雙埠RJ45網卡
  B :   之前購買3台HERO播放+資料庫換裝10G網卡
     C :   連接埠配置Dual   

          每一連接埠的資料速率  10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb

         Intel® 連線虛擬化技術 (VT-c)

         速度與插槽寬度  8.0 GT/s, x 4 Lane

         控制器Intel® Ethernet Controller X550

3   12×12 router with clean switch一台  保固期 3年
SDI Video Inputs:12 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.

SDI Video Outputs:12 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.

SDI Rates:270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

Video Input Re-Sync:On all 12 inputs for clean switch.

SDI Reclocking:On all SDI outputs.

Reference Input:Tri-Sync or Black Burst.
Front Panel Router Control:12 buttons for local control of Videohub. 6 buttons and scroll wheel for control of LCD display or RJ45 Ethernet.
Router Configuration:Via front panel LCD or RJ45 Ethernet.

 RS-422 Router Contro:1 x input for controlling router crosspoint switching.
HD Video Standards:720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080PsF23.98/24/25/29.97/30,1080i50/59.94/60

Ultra HD Video Standards:2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video Standards:4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI Compliance:SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A and B , ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Video Sampling:4:2:2 and 4:4:4

SDI Audio Sampling:Television standard sample rate of 48kHz and 24 bit.

SDI Color Precision:10-bit 4:2:2 and 4:4:4

SDI Color Space:YUV or RGB.

SDI Auto Switching:Automatically selects between SD-SDI, HD-SDI, and 6G-SDI on each input.

    SDI Metadata Support:Video payload identification ancillary data as per SMPTE 352M
4   40×40 router with clean switch一台 保固期 3年
SDI Video Inputs:12 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.

SDI Video Outputs:12 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI.

SDI Rates:270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

Video Input Re-Sync:On all 12 inputs for clean switch.

SDI Reclocking:On all SDI outputs.

Reference Input:Tri-Sync or Black Burst.
Front Panel Router Control:12 buttons for local control of Videohub. 6 buttons and scroll wheel for control of LCD display or RJ45 Ethernet.
Router Configuration:Via front panel LCD or RJ45 Ethernet.

 RS-422 Router Contro:1 x input for controlling router crosspoint switching.
HD Video Standards:720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080PsF23.98/24/25/29.97/30,1080i50/59.94/60

Ultra HD Video Standards:2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video Standards:4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI Compliance:SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A and B , ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Video Sampling:4:2:2 and 4:4:4

SDI Audio Sampling:Television standard sample rate of 48kHz and 24 bit.

SDI Color Precision:10-bit 4:2:2 and 4:4:4

SDI Color Space:YUV or RGB.

SDI Auto Switching:Automatically selects between SD-SDI, HD-SDI, and 6G-SDI on each input.

    SDI Metadata Support:Video payload identification ancillary data as per SMPTE 352M
5  Router Panel  保固期 3年
BMD Smart Video 40×40  control panel  - BMD Videohub Smart control pro

6  Router Panel 保固期 3年
   BMD Smart Video 40×40  control panel  - BMD Videohub master control pro

7  NAS 10G  40T 保固期 3年
  A :  QSAN XcubeNAS XN8016R 10Gb 40T
  B :  Rackmount 3U 16 Bay  16OF DISKS
     C :  10 GbE LAN (RJ45) x2
     G :   Single disk, RAID 0, 1,5,6,Z3, 10,50,60
     H : Broadcom (LSI) 12Gb/s & 6Gb/s SAS HBAs Broadcom (LSI) 12Gb/s & 6Gb/s SAS RAID 
Controller Cards ATTO 12Gb/s & 6Gb/s SAS HBAs ATTO 6Gb/s SAS RAID Controller Cards
8  NET SWITCHER. 保固三年
   A  NET GEAR  XS728T  10Gb網管交換器

   B  產品特色:

      高級VLAN功能，以MAC為基礎的VLAN及802.1X客戶端VLAN

      高級QoS功能，並具備L2/L3/L4感知，8個優先級順序 (包含Q-in-Q-IN-Q)

       靜態路由( IPv4和 IPv6 )
       私有VLAN      動態VLAN指派

       WEB UI 和PC  SMART CONTROL CENTER 應用以滿足多交換器部署

 9   Vidio Patch Panel 
       CANARE VIDEO PATCH PANEL

10  新頻道授權
       編表資料庫 新增3頻道授權

11  資料庫管理程式 ( 軟體 ) 保固期 3年
   A : 上傳影片到遠端NAS的WATCH FOLDER後，系統自動歸檔，並檢查檔案可播性，
       如有問 會入庫歸檔失敗。
   B : 系統自動入庫歸檔時，會將影片檔名、影片解析度、長度、格式等DATABASE資料，自動

      記錄無需人工判斷輸入

   C : 有檔案影像檢測軟體，可檢查VIDEO是否有停格、黑畫面、靜音狀況，並匯出錯誤報表
   D : 可使用ID搜尋材料

   E : 可將材料影音檔分段後記錄，分段後可立即檢查分段內容
F : 全中文化操控介面
   G : 具備以帳號權限管理功能，可依據帳號，設定可操作權限，如: 系統維護、影片編輯..
   H :  支援10G網路

12.  REC  軟硬體 1套

    可於播出CLIP上設定,進CLIP開始錄製，播完進下一CLIP時結束錄製,錄完檔案自動編寫

     DATABASE入庫
13
  4  PORT   KVM
      VGA+USB 4組輸入   1組輸出
14 機架型17吋HD SDI moniter 一台  保固期 3年
SDI Video Input:2 SDI inputs automatically switch between SD, HD, 3G-SDI. Reclocked video output.
   HD Format Support:720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94    

     /60,1080PsF23.98/24/25/29.97/30,1080i50/59.94/i60

SDI Compliance:SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE   424M L evel A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.
   SDI Auto Switching:Automatically selects between SD, HD, 3G-SDI.

Video Sampling:4:2:2 and 4:4:4

Display Element:15.6" TFT Active Matrix LCD

Display Resolution:1920 x 1080 pixels

Response:25 ms

Contrast Ratio:1000:1

Color Depth:16.7 million colors

可固定於現有機架上
 15 機架型雙7吋二台保固期 3年
SDI Video Input:2 SDI inputs automatically switch between SD, HD, 3G-SDI. Reclocked video output.
   HD Format Support:720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94    

     /60,1080PsF23.98/24/25/29.97/30,1080i50/59.94/i60

SDI Compliance:SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE   424M L evel A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082.
SDI Auto Switching:Automatically selects between SD, HD, 3G-SDI.

Video Sampling:4:2:2 and 4:4:4

Display Element: TFT Active Matrix LCD.

Display Resolution: 800 x 480 pixels
Response:<15 ms

Contrast Ratio: Typically 500:1

Color Depth:16.7 million colors
Display Orientation:Displays can rotate upside down for optimum viewing angle
可固定於現有機架上
16  軟體開發功能 

    定時播出 :   1.CLIP可設定時播出時間，時間到無論前面有多少CLIP未播，都會跳進指定

                  定時播出CLIP.   2.SCTE 應用開發,須配合TVBS需求配套開發 3. TVBS現   
                  有儒圓HPQ 安裝 SCTE 35 API程式,及依TVBS 需求修改現有程式.
決標方式：□價格標 □最有利標（請說明：評比人員/評比項目/評比標準/評比方式等）

	建議廠商之報價及聯絡資料：

	廠商名稱
	總價(含稅)
	聯絡人
	聯絡電話
	備註

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	詢比價說明：
□符合詢比價規定(請採購金額10萬元(含)以上，需有三家廠商進行詢比價)    

□無法提供三家報價。說明如下： 

	會  簽  單  位
	專責養護單位主管
	專責養護單位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附註: 1.專責養護單位評估並審核請購表或簽呈所述採購(服務)項目、需求與效益分析，並依詢比價規定，遴選、審核、詢問足數供應商提出之產品規格、內容、報價，依職權範圍表之簽核流程取得權限主管核准後，送交採購單位進行採購。
2.提出之產品規格為獨家代理﹔與本公司原設備有相容性問題﹔或其他原因無法提出三家廠商詢比議價﹔選擇採購非最低價廠商產品時，除需檢附原廠授權台灣地區獨家代理證明，專責養護單位應填寫表格中之「詢比價說明」。
