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       聯利媒體股份有限公司
                 規格需求單
公文編號：工113072201                                                
專責養護單位：工程技術部/訊號中心
填單日期：113/7/19
	請購案名：訊號中心頭端ENCODER採購案規格書20240708系統採購
	採購類型：□一般採購 █公開招標

	建議採購規格：（如空間不足請另以附件補充說明）
採購規格內容：TVBS訊號中心頭端ENCODER相關設備
ITEM
名稱
內容
數量
1
6 CH MCPC ENCODER
1920*1080 59.94i /H.264
2套
2
TS MUX 系統
ASI/IP TS OUT
2套
3

網管系統 
ENCODER/MUX MNG SYSTEM
1套
4
3G SDI ROUTER
32*32 3G SDI
1式

5
ASI redundancy switch
2in /1 out ASI自動偵錯無縫切換器
1式
6
IP redundancy switch
2in /1 out IP 自動偵錯無縫切換器
 1式
7
L2 IP SWITCH
100M/1G IP L2 Network Switch
2式

8
系統安裝工程

系統之統包工程(含線路與設定)

1式
9
保固3年

原廠3年保固證明書
1式

通則規範

1.
本案為TVBS訊號中心重要更新計畫，對投標廠商及設備我方有額外規範。

2.
投標廠商如非本公司邀請投標，需提出承作能力證明，經同意後始得投標。

3.
本案所列規格為基本需求，如廠商投標設備非備註所列品牌，需經同意後始得投標

4.
賣方於本專案需有專任的專案經理（PM）:

-專案經理（Project Manager），需具 3 年以上媒體業者或相關平台專案建置及管理之經驗，且專責於專案之管理協調與進行工作，不得由其他工作職掌人員兼任。

-賣方需負責本案採購設備、安裝與設定，並依買方相關施工規定辦理。

-賣方需說明為配合本案完成建置，必須完成並交付之檔案項目與其簡述。專案文件至少應含（但不限）建置計畫，相關新增監控及監控 template 設定文件、系統流程設計、測試計畫與建置時程。必須負責本專案進行中所有整合、開發、配合、協調、開會、測試事宜。
詳細規格:
本案廠商須提供以下2項資料:

設備能耗說明:必須提供全系統單機及全加總設備能耗列表.

資安防護說明: 必須說明系統防毒及資安防護方式,已提供TVBS作為評分依據
各項設備規格:
1. 6 CH MCPC ENCODER
1.1 主機需求: 需使用專業級IT Server主機,具備雙電源
1.2輸入需支援 
SDI (SD/HD/3G  UHD (option)

MPEG-2 TS over IP /HLS/SMPTE 2022-6/SMPTE 2110
   1.3輸出需支援
Broadcast Live Outputs MPEG-2 TS over IP (2022-7 compliant)

ASI ,/MPTS and SPTS

Standalone Statmux/Remote Statmux with MNG system
Streaming Outputs Synchronized ABR Encoding

MPEG-2 TS over IP (ATS with EBP)/Apple® HLS/Microsoft Smooth Streaming 

MPEG DASH/RTMP/RTMPS
   1.4壓縮格式: MPEG-2/MPEG-4 AVC/HEVC MP@ML MP@HL BP@L3 MP@L3

HP@L4 High 4:2:2 @ L4.1 Main@L5.1 (main tier)Main 10@ L5.1 (main tier)

   1.5 HD/UHD Resolutions and Frame Rates(UHD option)
Frame Rate Adjustment Up to 3840x2160p @50/60 fps

Up to 1920x1080i 59.94i @25/30 fps1-60 fps

   1.6 Processing Capabilities Picture Resizing (Up/Down)

Smart De-interlacing/Noise Reduction/Logo, Slate and Graphics Overlays

Crawl Text insertion/ATSC Station ID logo management

Video Watermarking/Frame Rate Conversion/PIP and 1-SEG encoding

1.7 HDR & WCG Capabilities: (option)HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+

WCG: BT.2020, BT.709, and BT.601/Tone Mapping (HDR10/HLG → SDR)

Tone Expansion (SDR → HDR10/HLG) /Dynamic HDR Metadata Generation

BT-2408 support
1.8 Audio Encoding: Profiles MPEG-1 Layer II AAC-LC/HE-AAC v1/v2
   1.9 Processing Capabilities : (option)Automatic Loudness Control

Audio Pass-Through/Nielsen Audio Watermarking/Resampling

Stereo/Mono Conversion/Surround Down Mixing/Static Gain Adjustment

Delay Adjustment
   1 .10 PACKAGING FEATURES: Ad Insertion Conversion to SCTE-35 Annotations

Audio, Data, and Video Selection Exclusion of services per packaging technology

Segmented Media Formats HLS-TS, CMAF, DASH, MSS(option)
Protocols WebDAV, HTTP Post, RTMP/RTMPS

Closed Captions and Subtitles CEA-608/708 Passthrough(option)
CEA-608/708 to WebVTT (HLS, DASH) and TTML (HSS) Teletext or Cavena P31 to WebVTT (HLS,DASH) or TTML (HSS) (option)
DVB Subtitle Conversion to SMPTE-TT (OCR) (option)
DRM Multi-Key Encryption CPIX API ATSC 3.0 Compatible(option)
1.11 Support Master Control Room Automation Device設備轉檔程式送至Encoder  
   SCTE-35 API、SCTE-35/SCTE-104 and API、ESAM compliant.

1.12 以上設備品牌10年內有在國內無線電視台或新聞台建置同等規模設備並完驗的紀錄者為  
     優先考量。畫質優化系統採用AI 技術者優先考量,須具備內建影像雜訊消除Input  
     deblocking filter、Mosquito noise Reduction filter、Sharpening filter、MCTF  
     Spatial Denoising filter、Cross Talk filter、Sharpening、 picture enhancement、 
     and stress bias或 PIP encoding 及noise reduction
1.13須提供樣機給TVBS驗證壓縮後畫質及SCTE-104/SCTE-35等….多項功能

1.14系統規劃依TVBS需求規劃,請參閱附件1. TVBS頭端Encoder系統架構圖
數量:2套
2. TS MUX 系統
2.1須具備雙電源
   2.2須具備6組以上ASI IN/OUT
MPEG Format 188/204 B per TS

I/O Processing One MPTS/SPTS per port

Up to 213 Mbps per input or output
   2.3須具備多組 IP TS 端口
I/O Speed Up to 10 Gbps(option)
IP Encapsulation MPEG TS over RTP/UDP/IP/MAC

1 to 7 TS/IP

MPEG Format 188 B per TS

MPEG Transport Streams MPTS and SPTS

I/O Processing 1,000 sockets

Up to 10 Gbps per platform (configuration dependent)

Maximum Bitrate per Socket 300 Mbps

Addressing Multicast

Unicast

Management IGMPv2/v3
    2.4須具備多組TS MUX 功能 
SCRAMBLING:SCS Internal Standards DVB common scrambling

Open CAS DVB CSA2, DVB CSA3, AES-CBC, AES-ECB

Fix key scrambling and descrambling

CAS connections Simultaneous connections to 30 different CA systems

BISS Encryption Mode 1 Number of ECMs 2,000 ECMs per platform

STATMUX CONTROL

Codecs Supported MPEG-2, MPEG-4 AVC, HEVC

Formats Supported SD, HD, UHD, interlaced, progressive

Frame Rates Supported PAL, NTSC
   2.5需支援: Routing Any input to any output

   2.6 PID Remapping, filtering, multicasting

   2.7 PID Multicasting Any input PID can be multicast to multiple TS outputs

with different remapping and processing (different CW, if scrambled)

2.8 PSI/SI Extraction, injection, spooling, regeneration

2.9 Output Mirroring: Any to any

   2.10 Advanced StreamProcessing:Linear ad insertion splicing, SCTE-35 triggering for

   hundreds of channels,Live-to-live splicing, slate insertion, blackout switching,

PID range, Emergency Alert System (EAS) (option)。
2.11輸出輸入規劃依TVBS需求規劃,請參閱附件2. MUX 系統架構圖
   數量:2套  
3. 網管系統
3.1 網管電腦主機一台,需使用專業級IT Server主機,具備雙電源
3.2網管筆電一台,用於web GUI或其他方式登設備使用

3.3網管軟體須提供原廠證明,不得使用大陸製軟體
3.4需提供系統線下備用硬碟,並製作系統備份檔案
3.5需可控制/監看主備ENCODER及MUX等設備
3.6需提供網管用Network switch及相關線路
數量:1套
4. 3G SDI ROUTER
4.1輸入輸出訊號需支援 SD-SDI & HD-SDI to 1080p (3Gb/s), SMPTE 424M, SMPTE  

  292M, SMPTE 259M

4.2 32X32 或以上 Modular SDI Router I/O card with control Pannel
4.3 Redundant power supply with Hot Swap
4.4須提供ROUTER control protocol 予TVBS

數量:1台
5. ASI redundancy switch
   5.1已使用TVBS 現有設備 ENENSYS Automatic 2:1 or 3:1 ASI switch 為優先,若非指定

   廠牌須提供樣機,並經TVBS測試驗證通過

   5.2須具備無縫切換Seamless switching功能

   5.3須具以下偵錯模式: ETR 101 290 Level 1/2/3 .MIP/T2-MI alarms .PSIP alarms    Video, audio, service bit rate Advanced TS errors

   5.4輸出入介面為 2 INPUT: 1 OUTPUT　以上ASI BNC 介面

   5.5需有設備斷電Bypass 保護功能

   數量:1台   
6. IP redundancy switch
   6.1已使用TVBS 現有設備 ENENSYS Automatic 2:1 or 3:1 IP switch 為優先,若非指定
      廠牌須提供樣機,並經TVBS測試驗證通過
   6.2須具備無縫切換Seamless switching功能
   6.3須具以下偵錯模式: ETR 101 290 Level 1/2/3 .MIP/T2-MI alarms .PSIP alarms    Video, audio, service bit rate Advanced TS errors

   6.4輸出入介面為 2 INPUT: 1 OUTPUT　以上IP 介面
   6.5需有設備斷電Bypass 保護功能

   數量:1台
   7. L2 IP SWITCH
   7.1使用Cisco 2960 或同等級以上之L2 Network switch
   7.2須具備至少24 Port,網速不得小於1G bps
   7.3雙電源
   8. 系統安裝工程
   8.1系統安裝須提供施工計畫書供TVBS審核,依雙方協調時間施工,施工採分階段多天施工,
      一切已播出安全至上
   8.2設備裝機由立約商負責提供人力施工，唯施工期間立約商須派遣合格技術人員全程在現場    
     指導施工並檢查核對所有線路配線，以確保品質及工作安全。施工期間須確保目前播出系統
     不能有中斷情形，並會買方完成測試驗收.

   8.3投標廠商於投標前可先至現場會勘，得標簽約日後15個工作天內廠商須立即派遣工程人員 
會勘，並於簽約日後30天內提供系統設計圖、及它項設備配置圖等施工設計資料供買方確認同意；未來設備架設安裝期間，立約商須有原廠工程師指導工程執行、檢查、試機、特性複測等工作，確保採購各項設備運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。
   9. 保固3年
9.1保固：自驗收合格後，在3年內須隨原廠對產品軟體之升級或更新，免費提供軟體之更換
   服務，設備故障時亦提供3年免費維修並提供24小時叫修服務.，須出示原廠連帶保固證 
   明。
9.2須提供Scte-35 protocol 予TVBS,並協助開發界接程式,確保提供之  API Protocol 可
正確運行於第三方軟體. 不得另外收費收取API protocol界接授權費,如有額外費用產生須
由廠商自行 吸收
    9.3教育訓練：立約商應安排兩梯次(不同天)，於買方指定點進行維護操作訓練，訓練時程表 
與訓練課程內容應於一個月前通知買方。
決標方式：□價格標█最有利標（請說明：評比人員/評比項目/評比標準/評比方式等）

	

	建議廠商之報價及聯絡資料：

	廠商名稱
	總價(含稅)
	聯絡人
	聯絡電話
	備註

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	詢比價說明：
□符合詢比價規定(請採購金額10萬元(含)以上，需有三家廠商進行詢比價)    

□無法提供三家報價。說明如下： 

	會  簽  單  位
	專責養護單位主管
	專責養護單位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附註: 1.專責養護單位評估並審核請購表或簽呈所述採購(服務)項目、需求與效益分析，並依詢比價規定，遴選、審核、詢問足數供應商提出之產品規格、內容、報價，依職權範圍表之簽核流程取得權限主管核准後，送交採購單位進行採購。
2.提出之產品規格為獨家代理﹔與本公司原設備有相容性問題﹔或其他原因無法提出三家廠商詢比議價﹔選擇採購非最低價廠商產品時，除需檢附原廠授權台灣地區獨家代理證明，專責養護單位應填寫表格中之「詢比價說明」。
