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1. 合約期間：自簽約日起共 3 年，36 個月。 


2. 車輛規格：2020年(含)以後出廠、共 3 台、每年25,000 公里/台。

	交車地點
	性質
	車型
	數量
	備註
	

	
	
	
	
	
	

	台北
	公務用車         (4G傳輸車)
	6人座以上:柴油1,968cc(含)以上
，中排座椅需要可以旋轉180度
	3台
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.  外觀部份
               一、車頂架橫桿3~4支(數量視車頂固定孔數決定)
               二、車身右側FIAMMA 3.5米 遮雨棚*1
               三、車身貼紙.[規格字樣由TVBS提供]

          4.  設備操作室部份
               一、標準19吋寬 55公分長21U高的機箱 *2
               二、木櫃 *1[尺寸依車內實際尺寸訂製]
               三、滑動式1U機架托盤*2
               四、19吋機架托盤*2
               五、機架式線槽*5
               六、電源插座3P 8孔 附電壓表之機架電棒 *3
               七、機架前後LED照明燈
               八、環保滅火器5lbs *1
               九、I/O 面板箱含A/V光纖接頭,規格字樣由TVBS提供

          5.  電力系統
                 一、DC TO AC 逆變器容量 額定功率(非峰值功率)須大於1500W
                 二、電力系統須能顯示 直流電壓 電瓶電壓 負載功率
                                                      交流電壓 交流電流 交流頻率
三、市電與逆變器 電力切換 線路設計。
四、車頭電瓶與逆變器電瓶[AGM70Ah]相互支援迴路設計
五、市電歐規電源轉接線*1
六、線路圖

6. 車輛保險基本要求：
(1). 乙式車體險。
(2). 第三人責任險：每一個人傷害 250 萬元、每一事故傷害總額 2500 萬、 財物損失 50 萬。 
(3). 乘客險：200 萬/每人。
(4). 竊盜險。
(5). 颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水、因雨積水險。

7. 報價需含租賃車輛所產生一切稅賦及費用(包含但不僅限於牌照稅、燃料稅、年度
檢驗費、保險費、維修費、保養費、零配件更換補充費等)。
[保養費-大保按實際里程,小保為每兩月1次]

 8. 車輛故障、送修時，需無償於 3 小時內提供代步車輛。

 9. 輪胎每4~5萬公里更換一次，租賃期間內可無償更換一組輪胎。


10.每輛車均需含行車紀錄器、導航、E-tag、全車 3M 隔熱紙。


4. 車輛油資、國道費用由TVBS支付。 


