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聯利媒體股份有限公司
規格需求單
公文編號：新採109081904                                                  
專責養護單位：工程技術部訊號中心
填單日期：2020/9/1
	請購案名：新聞部中型4k攝影機-請購案
	採購類型：■一般採購 □公開招標

	建議採購規格：（如空間不足請另以附件補充說明）
採購規格內容：
ITEM
名稱
型號
數量
1
4k 中型攝影機
SONY PXW Z280
 9台
2
保護鏡

77mm

9片

3
攝影機雨衣

Sony z280專用雨衣 CRC-15
9件

4
樹影機電池
SONY BP-U70 
9套
5
技術維護手冊

Sony Z280 4K 攝影機

1件

詳細規格:
1. 4K攝影機: SONY PXW-Z280
數量:9套 保固期 3年
規格; Image Sensor
3-Chip 1/2" CMOS Sensor

Sensor Resolution
Not Specified by Manufacturer

Effective Sensor Resolution
3840 x 2160

Signal-to-Noise Ratio
63 dB

Minimum Illumination
0.0013 lux

Lens

Focal Length
5.6 to 95.2mm

35mm Equivalent Focal Length
30.3 to 515mm

Optical Zoom Ratio
17x

Maximum Aperture
f/1.9

Minimum Aperture
f/16

Minimum Focusing Distance
Wide: 2.0" / 5.1 cm

Telephoto: 31.5" / 80.0 cm 

Filter Size
77 mm

Control Rings
Focus Ring

Zoom Ring

Iris Ring

Image Stabilization
Optical Image Stabilization

Focus Control
Autofocus

Manual Focus

Camera

Shutter Speed
1/24 to 1/8000 sec

Built-In ND Filter
Mechanical Filter Wheel with Clear, 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64) ND Filters and a 2 to 7 Stop Electronic ND Filter

Built-In Microphone Type
Stereo

Recording Media
2 x SxS Card Slots

Recording

Broadcast System Compatibility
NTSC, PAL

Recording Modes
XAVC-I: 

3840 x 2160p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (600 Mb/s) 

1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (222 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (222 Mb/s) 

1280 x 720p at 50/59.94 fps (222 Mb/s) 

XAVC-L: 

3840 x 2160p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (150 Mb/s) 

1920 x 2160p at 23.98/25/29.97/59.94 fps (50 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (50 Mb/s) 

1280 x 720p at 50/59.94 fps (50 Mb/s) 

XAVC-L: 

1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (35 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (35 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (25 Mb/s) 

MPEG2 4:2:2: 

1920 x 1080p at 23.98/25/29.97 fps (50 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (50 Mb/s) 

1280 x 720p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s) 

MPEG2 4:2:0: 

1920 x 1080p at 23.98/25/29.97 fps (35 Mb/s) 

1920 x 1080i at 50/59.94 fps (35 Mb/s) 

1440 x 1080p at 23.98/25/29.97 fps (35 Mb/s) 

1440 x 1080i at 50/59.94 fps (35 Mb/s) 

1280 x 1080p at 50/59.94 fps (35 Mb/s) 

DV 4:2:0 8-Bit: 

720 x 576i at 50 fps (25 Mb/s) 

720 x 576PsF at 50 fps (25 Mb/s) 

720 x 480i at 59.94 fps (25 Mb/s) 

720 x 480PsF at 59.94 fps (25 Mb/s) 

Variable Frame Rates
1 to 60 fps

Audio Recording
XAVC: 4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio

Interfaces

Video Connectors
1 x BNC (Component) Output

1 x BNC (12G-SDI) Output

1 x HDMI Output

Audio Connectors
2 x 3-Pin XLR Mic Level Input

1 x 1/8" (3.5 mm) Stereo Headphone Output

Other I/O
1 x BNC Timecode Input

1 x BNC Timecode Output

1 x BNC Genlock Input

1 x USB Micro-B Data 

1 x USB Type-A 

1 x USB Type-C 

1 x RJ45 LAN Data 

Wireless Interfaces
2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi, NFC

Global Positioning
GPS

Display

Display Type
LCD

Screen Size
3.5"

Screen Resolution
1,560,000 Dots

EVF

Screen Size
.5"

EVF Resolution
2,360,000 Dots

Power

Battery Type
Sony BP-U Series

General

Accessory Mount
1 x Multi-Interface Shoe

Dimensions
7.02 x 7.95 x 16.78" / 178.4 x 202 x 426.3 mm (With Protrusions)

Weight
6.6 lb / 3.0 kg
配件:充電器(每台攝影機1組)
2. 保護鏡
數量:9片
規格: Ultra Layer® UV Filter 77mm 抗紫外線保護鏡
3.中型攝影機專用雨衣

數量:3件

規格:sony pxw-z280 使用之防雨衣
4. 高容量攝影機電池
數量:9套
規格:

電壓：16.4 VDC/14.4 VDC

容量：72 Wh

大小：41.5 × 84.5 × 69.7 mm(1 11/16 × 3 3/8 × 2 3/4 inches)

重量：約450g

充電時間（使用BC-U1A / U2A）

約 150分鐘

工作溫度（放電/充電時）

-20°C至+ 45°C（-4°F至+ 113°F）/ 0°C至40°C（32°F至104°F）

剩餘容量顯示

四個LED（20％，40％，60％和80％）
5. SONY Z280 攝影機技術維護手冊
數量:1套
規格: for sony 攝影機sony z280 維修使用
決標方式：■價格標 □最有利標（請說明：評比人員/評比項目/評比標準/評比方式等）

	建議廠商之報價及聯絡資料：

	廠商名稱
	總價(含稅)
	聯絡人
	聯絡電話
	備註

	台灣索尼
	3,400,530
	 周永勝
	0939717769
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	詢比價說明：
□符合詢比價規定(請採購金額10萬元(含)以上，需有三家廠商進行詢比價)    

■無法提供三家報價。說明如下：因攝影機錄影規格為SONY XDCAM規格,所以需要獨家採購SONY攝影機.


	會  簽  單  位
	專責養護單位主管
	專責養護單位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附註: 1.專責養護單位評估並審核請購表或簽呈所述採購(服務)項目、需求與效益分析，並依詢比價規定，遴選、審核、詢問足數供應商提出之產品規格、內容、報價，依職權範圍表之簽核流程取得權限主管核准後，送交採購單位進行採購。
2.提出之產品規格為獨家代理﹔與本公司原設備有相容性問題﹔或其他原因無法提出三家廠商詢比議價﹔選擇採購非最低價廠商產品時，除需檢附原廠授權台灣地區獨家代理證明，專責養護單位應填寫表格中之「詢比價說明」。
